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Введение
	Интерфейс телефонной линии позволяет подключать телефонный аппарат к линии управления видео- и 
аудиосвязью серии 300.
Кроме того, в дополнение к телефонам bpt, он позволяет использовать обычные телефоны с декадным 
(импульсным) или тональным набором, беспроводные телефоны, автоответчики, модемы и т.п.
Блок также позволяет выполнять вызовы с передачей на аналоговый или цифровой коммутатор консьержа и управлять электромагнитным замком двери, функциями освещения лестничной клетки, и т.п. Для систем контроля входной двери с видеосвязью, телефоны, отличные от bpt, должны быть подключены через разделитель. Блок также позволяет выполнять передачу вызова на коммутатор консьержа и  активизировать управление замком двери, элементы управления освещением лестницы и т.п.

Блок размещается в модуле DIN размером 8 U.
	Основные функции

Прямой доступ к локальной телефонной линии.

Подключение к системам контроля входной двери с аудио- и видеосвязью серии 300 с функцией самостоятельного подключения.

Подключение к системе контроля входной двери с аудиосвязью и  обеспечением секретности переговоров.

Телефонная связь даже при аварийных отключениях энергоснабжения.

Различные тональные сигналы при вызовах от панели входной двери, коммутатора консьержа и телефонных вызовах.

Удержание вызова (телефон/панель входной двери).

Защита телефонной линии.

Программирование блока с телефонного аппарата.

Питание от электросети.


Предупреждения
	Внимательно прочитайте содержащиеся в этом документе предупреждения, так как они содержат важные инструкции для безопасной работы, установки и обслуживания.
После распаковки убедитесь, что блок не поврежден.

Упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.п.) следует хранить вне досягаемости детей, так как они являются источником потенциальной опасности.

Утилизация материалов должна выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Работы по монтажу системы должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих норм безопасности.

Запрещена прокладка телефонных кабелей в каналах для силовых кабелей

Монтаж коммутатора следует осуществлять в помещении с малым уровнем запыленности, вдали от работающих приборов, которые могут являться источником высокочастотных электрических помех, например, сварочных аппаратов, электродвигателей, микроволновых печей, кондиционеров воздуха и т.п..

Рекомендуется установить на линии питания перед блоком автоматический выключатель с предохранителем.

Перед подключением устройства, убедитесь в том, что данные на паспортной табличке соответствуют параметрам электрической сети.


	Этот блок должен использоваться только в целях, в которых он предназначен; любое другое использование считается недопустимым и опасным.

Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, явившийся следствием ненадлежащего, неправильного и неоправданного использования устройства. 

Перед очисткой или любыми работами по техническому обслуживанию коммутатора отключите его от сети питания при помощи выключателя системы.

В случае некорректной работы и/или неисправности блока, отключите его от сети питания и не пытайтесь ничего самостоятельно предпринимать.

Для выполнения ремонта следует обращаться только в авторизованные производителем сервисные центры.

Невыполнение приведенных выше рекомендаций может привести к нарушению безопасности устройства.

Специалист, выполняющий монтаж, обязан убедиться, что информация, предназначенная для пользователей, приведена в определенных для этого местах на корпусе устройства.

Все оборудовании, входящее в состав системы, должно использоваться только по назначению.


Установка
	Блок устанавливается с низкопрофильном модуле DIN размером 8 U и может монтироваться без клеммных крышек в шкафах, соответствующих рекомендациям DIN (EN 50022).

Габаритные размеры представлены на рис. 1A.

Кроме того, возможен настенный монтаж с использованием поставляемой DIN-рейки, в этом случае потребуются клеммные крышки.

Размеры представлены на рис. 1B.
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Рис.1


Подключения
	Для доступа к клеммам снимите крышки клемм. Для подключения телефонов рекомендуется использовать телефонный кабель 6/10.

Максимальное расстояние между телефонным аппаратом и интерфейсом телефонной линии составляет 100 м.

Замечание. Устройство следует подключать только к аналоговой телефонной линии, а не к цифровым ISDN линиям.
Назначение каждой клеммы

Клеммная колодка T (телефонная линия) 

ae входящая телефонная линия 

be входящая телефонная линия 

au исходящая телефонная линия 

bu исходящая телефонная линия 
Клеммная колодка IN
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входящая линия контроля входа с видеосвязью
Клеммная колодка A

~


сеть питания

~
Замечание. При установке перемычки SW1 в положение ВКЛ, невозможно программирование через телефон.
	
[image: image3.emf] 

ВКЛ  

ВЫКЛ  


Рис.2


Программирование
	Установки по умолчанию

· Режим выявления «flash» принятого типа.

· Программируемые коды для подключения в системах 300: 65535.

· Перехват разговора функцией «flash» отключен.
Вход и выход из режима 
программирования

Для входа в режим программирования через телефонный аппарат, подключенный к интерфейсу телефонной линии:
	Программирование кода ID через 
телефон
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	Поднимите трубку 


или

нажмите кнопку громкой связи.
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	Поднимите трубку

или 

нажмите кнопку громкой связи.
Нажмите кнопку переадресации 
панели входной двери / телефона.
Наберите 9999.
	Вслед за этим прозвучит двойной тональный сигнал, извещающий о начале программирования.
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	Наберите 60.
Введите код пользователя (в диапазоне от 00000 до 65535).

	
	
	После этого вы услышите тройной сигнал, подтверждающий установки.


	На этом этапе можно выполнить одну или несколько процедур программирования подряд. Коды программирования должны вводиться во время пауз между тональными сигналами программирования. 
Для выхода из режима программирования:
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	Положите трубку
или 
нажмите кнопку громкой связи.
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	Поднимите трубку 

или 

нажмите кнопку громкой связи.
	
	

	Вслед за этим прозвучит двойной тональный сигнал, извещающий о начале программирования.
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	Наберите 9999.
	
	

	После выполнения этого вы услышите длинный гудок локальной линии.
	
	


Программирование
	Программирование кода ID через блок питания

Для перевода блока питания XA/300LR в режим расширенного программирования удерживайте кнопку SERVICE нажатой не мене 3 с.

Перейдите в режим программирования IT/300.
Нажмите кнопку самостоятельного подключения или введите R86.
Отправьте код нажатием кнопки вызова, относящейся к программируемому устройству, на панели входной двери.
Выйдите из режима программирования IT/300.
Повторите процедуру для всех телефонов, которые нужно запрограммировать.
Для завершения программирования всех блоков в установке, нажмите и отпустите кнопку SERVICE на блоке питания XA/300LR.
	Режим выявления «flash»
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	Поднимите трубку 


или

нажмите кнопку громкой связи.

	
	Вслед за этим прозвучит двойной тональный сигнал, извещающий о начале программирования.
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	Наберите 20.
Нажмите 0 для определения «flash» 
принятого типа
или

1 для определения длинного «flash».



	
	После этого вы услышите тройной сигнал, подтверждающий установки.
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	Положите трубку
или 
нажмите кнопку громкой связи.


Программирование
	Перехват разговора с помощью «flash»
	Восстановление установок по умолчанию

	[image: image13.png]@ (-




	Поднимите трубку 


или

нажмите кнопку громкой связи.
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	Поднимите трубку 


или

нажмите кнопку громкой связи.

	Вслед за этим прозвучит двойной тональный сигнал, извещающий о начале программирования.
	Вслед за этим прозвучит двойной тональный сигнал, извещающий о начале программирования.
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	Наберите 63.
Нажмите 0 для отмены перехвата разговора с помощью «flash» (подключение к телефону bpt) 
или 
1 для разрешения перехвата разговора с помощью «flash» (подключение к обычному телефону с тональным набором DTMF).
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	Наберите 00.

	
	
	После этого вы услышите тройной сигнал, подтверждающий установки.
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	Положите трубку
или 
нажмите кнопку громкой связи.

	После этого вы услышите тройной сигнал, подтверждающий установки.
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	Положите трубку
или 
нажмите кнопку громкой связи.
	

	Вслед за этим прозвучит двойной тональный сигнал, извещающий о начале программирования.
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	Наберите 9999.
	

	После выполнения этого вы услышите длинный гудок локальной линии.
	


Технические характеристики

	Напряжение питания: 230В переменного тока при 50 Гц.

Потребляемая мощность: 6ВА макс.
Выходное напряжение: 24В.
Напряжение вызова 50В/50 Гц.
Макс. длина соединительных проводов для сети питания, интерфейсов и внутренних блоков: 250 м (телефонный кабель 6/10).
Количество телефонных аппаратов для одной линии: макс. 5 (если есть любой видеоблок, используйте распределитель)
Самовосстанавливающийся предохранитель
Отклонение частоты: соответствует стандартам CCITT.
Разрешен текущий контроль длительности разговора.

Программируемая длительность «flash» (R).
Время срабатывания дверного замка в диапазоне от 1 до 15 с.
Соединение локальных линий даже при нарушении электроснабжения.
Диапазон рабочих температур:от 0 °C до +35 °C.
Относительная влажность: 90% без конденсации.
Номинальная характеристика изоляции: II.
Габаритные размеры: низкопрофильный модуль DIN размером 8 U,.
Частота тонального сигнала: 375 Гц.
	Этот блок должен использоваться только в целях, в Блок относится к типу устройств, одобренных стандартом CTR 21 и соответствует требованиям стандарта EN 60950 по электрической безопасности и директивы 89/336/EEC с изменениями, внесенными директивой 93/68/EEC, относящимся к электромагнитной совместимости.

Центр сертификации BZT-ETS CERTIFICATION GmbH
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Тональные сигналы и частоты
Тональные сигналы
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ФУНКЦИЯ  

ВРЕМЯ ( с е кунды )  

Вызов панели входной двери  

Телефонный вызов  

Вызов коммутатора консьержа  

Звук  

Пауза  


Глоссарий
	Телефонная трубка (терминал)
Позволяет пользователю вести разговор с помощью панели входной двери и открывать дверной замок.

Значение по умолчанию
Этот термин используется для определения любых настроек или программирования, выполненных производителем.

«flash» (R)
Когда на подключенном телефоне нажата эта кнопка, интерфейс переводится в режим ожидания для приема команд (а не телефонных номеров) от нажатых клавиш.

Локальная линия
Соединение, позволяющее общаться с другими пользователями телефонной сети.

Панель входной двери
Позволяет посетителю вызвать жильца и разговаривать с ним/ней.

Если панель оснащена камерой, изображение передается на видеотерминал в помещении.
	Телефон
Устройство, в нормальных условиях позволяющее выполнять и принимать вызовы по локальной линии; от коммутатора IT/200, телефон может также использоваться как аудиотерминал входа.

Телефон с импульсным набором
Телефон с наборным диском, некоторые кнопочные телефоны тоже импульсные: телефон обеспечивает импульсный набор номера, если вы слышите в трубке щелчки при наборе номера.

Телефон с тональным набором
Также известен как MF или DTMF, это более современный телефонный аппарат.

Телефон обеспечивает тональный набор номера, если при наборе номера вы слышите в трубке тональные сигналы.

Видеотерминал входа
В отличие от обычной панели входной двери с аудиовязью, это устройство позволяет видеть на мониторе вызывающего посетителя.


Функции
	Вызов по локальной линии
Вызовы могут осуществляться обычным способом, как будто вы пользуетесь обычным телефоном.
	Ответ на вызовы от панели входной двери и открывание двери
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	Поднимите трубку 


или

нажмите кнопку громкой связи.
Наберите нужный номер.
Положите трубку
или 
нажмите кнопку громкой связи.
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	Поднимите трубку 


или

нажмите кнопку громкой связи.
Если вы хотите впустить посетителя, нажмите кнопку управления замком (для телефонов bpt; для других телефонов смотрите в итоговой таблице).
Положите трубку
или 
нажмите кнопку громкой связи.

	Ответ на входящий вызов
	Замечание. Если интерфейс запрограммирован с отключением функции перехвата разговора с помощью «FLASH», управление с использованием стандартного аппарата с тоновым набором будет невозможно при разговоре по локальной телефонной линии.
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	Поднимите трубку 


или

нажмите кнопку громкой связи.
Положите трубку
или 
нажмите кнопку громкой связи.
	

	
	
	

	Телефонные звонки с различными частотами зависят от того, был ли это телефонный вызов или вызов поступил от панели входной двери.

Смотрите раздел "Тональные сигналы и частоты".
	


Функции
	Самостоятельное подключение к 
панели входной двери

Панель входной двери можно вызвать по одной из следующих причин (когда система не занята):

· аудио- и видеомониторинг входа 
(если панель входной двери оборудована камерой);

· переключение между панелями входных дверей;

· открывание замка;

· выдача вспомогательной команды.

Переключение на собеседника

Эта функция позволяет пользователю во время разговора по внешней линии или с помощью панели входной двери, отвечать на вызов по другой линии, при этом первый разговор переводится в режим удержания.

Собеседник, помещенный в ожидание, слышит сигнал, извещающий его/ее о состоянии ожидания.

Замечание. При поступлении входящего вызова во время разговора пользователь услышит звуковой сигнал.

Для переключения между собеседниками во время 
разговора:


	Вызов консьержа
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	Поднимите трубку 


или

нажмите кнопку громкой связи.


	
	Дождитесь тонального сигнала.
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	Нажмите кнопку вызова консьержа 
(для телефонов линейки bpt; для других телефонов смотрите итоговую таблицу).
Положите трубку
или 
нажмите кнопку громкой связи.

	
	Замечание. Если интерфейс запрограммирован с отключением функции перехвата разговора с помощью «FLASH», управление с использованием стандартного аппарата с тоновым набором не будет работать при разговоре по локальной телефонной линии.
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	Нажмите кнопку перевода
	

	
	
	

	Замечание. Если интерфейс запрограммирован с отключением функции перехвата разговора с помощью «FLASH», управление с использованием стандартного аппарата с тоновым набором не будет работать при разговоре по локальной телефонной линии.
	


Функции
	Управление дополнительным 
оборудованием/ лестничным 
освещением с телефона 
	Отмена сигнала ожидания 
входящего вызова
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	Поднимите трубку 


или

нажмите кнопку громкой связи.
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	Перед набором телефонного 
номера введите R83.

	
	
	Сигнал ожидающего вызова будет отменен в течение всего разговора.

Используйте эту функцию при работе модема. Если вы хотите автоматически отменить сигнал ожидающего вызова, добавьте последовательность цифр !83, (смотрите инструкции по программированию для телефонного соединения).

Доступ к службам с тональным 
набором DTMF.

Доступ возможен всегда, когда отключена функция интерфейса перехвата разговора с помощью «FLASH»,, в тоже время он возможен только во время связи по локальной телефонной линии, если нет входящего вызова от панели входной двери, когда функция перехвата разговора с помощью «FLASH», включена.


	Дождитесь тонального сигнала.
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	Нажмите кнопку вспомогательного вызова (для телефонов линейки bpt; для других телефонов смотрите итоговую таблицу).
Положите трубку
или 
нажмите кнопку громкой связи
	

	Замечание. Если интерфейс запрограммирован с отключением функции перехвата разговора с помощью «FLASH»,, управление с использованием аппарата с тоновым набором не будет работать при разговоре по локальной телефонной линии.
Предупреждение. В установках с обеспечением секретности разговора, этот тип управления возможен только с периферией, вызываемой с панели входной двери.
	


Функции
Функции телефонов bpt и стандартных 
телефонных аппаратов
	
	ТЕЛЕФОНЫ BPT
	ТЕЛЕФОНЫ С ТОНАЛЬНЫМ 
НАБОРОМ
	ТЕЛЕФОНЫ С ИМПУЛЬСНЫМ НАБОРОМ

	ПРОГРАММИРОВАНИЕ
	да
	да
	невозможно

	МЕСТНЫЙ ВЫЗОВ
	прямой
	прямой
	прямой

	ПРИЕМ 
МЕСТНЫХ/ТЕЛЕФОННЫХ
ВЫЗОВОВ
	да
	да
	да

	ДОСТУП К УСЛУГАМ С 
ТОНАЛЬНЫМ НАБОРОМ
	да
	да
	невозможно

	АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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 (монитор)
	R+86
	невозможно

	УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРНЫМ ЗАМКОМ
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	R+85
	невозможно

	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ЛЕСТНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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	R+88
	невозможно

	ВЫЗОВ КОНСЬЕРЖА
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	R+87
	невозможно

	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 
СОБЕСЕДНИКА
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	R+80
	невозможно
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