	
	
	



[image: image1.png]Hpt




BPT S.p.A.

30020 Cinto Caomaggiore

Венеция - Италия
Интерфейс телефонной линии
IT/300
Монтажные схемы
	[image: image2.png]



	Рис.1-Схема соединений дополнительной кнопки электромагнитного замка двери (AE).
	[image: image3.png]



Рис.2-Цветовая маркировка проводов, относящихся к проводке CN2-CN3 для подключения интерфейса HIA/300 к устройствам, установленным на передних пластинах HPV/1 и HPC/1.
Предупреждение. Использование конкретного провода для подключения зависит от количества установленных кнопок.

	

	
	
	
	

	Поперечное сечение 
проводов линии питания.

	Замечание. Для подключения телефонов рекомендуется использовать телефонный кабель сечением 0.28 мм2(Ø 0.6 мм).
CP: Кнопка персонального дверного звонка.
AE: Дополнительная кнопка открывания электромагнитного замка двери.
TL: Телефонная линия.
	
	CN2
A:
светло-синий,
B:
белый,
C:
оранжевый,
G:
желтый,
H:
серый,
N:
черный,
R:
красный,
S:
розовый,
V:
зеленый,
CN3
C:
оранжевый,
G:
желтый,
M:
коричневый,
N:
черный,
R:
красный,
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	Расстояние
(м)
	Поперечное сечение
(мм2)
	
	
	

	30
	0,28
	
	
	

	30-100
	1
	
	
	

	100-250
	2,5
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Витая пара (0,28 мм2)
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